%! TEX root ../thesis.tex
\begin{figure}
    \centering
    \begin{tabular}{l|l<{\ttfamily} l l l}
        \bfseries{addr} & \bfseries{name}      & \bfseries{type} & \bfseries{size} & \bfseries{perm} \\
        \hline
        0x00            & onmask               & byte            & 1               & rw\\
        0x01            & offmask              & byte            & 1               & rw\\
        0x02            & anapot               & 9bit            & 2               & rw\\
        0x04            & digipot              & 9bit            & 2               & rw\\
        \hline
        0x06            & TEMP\_SENSOR         & float           & 4               & r\\
        0x0a            & EXT\_AIN             & float           & 4               & r\\
        0x0e            & MONITOR\_48V         & float           & 4               & r\\
        0x12            & MONITOR\_48I         & float           & 4               & r\\
        0x16            & MONITOR\_8VBUS       & float           & 4               & r\\
        0x1a            & MONITOR\_8IBUS       & float           & 4               & r\\
        0x1e            & MONITOR\_8V\_0       & float           & 4               & r\\
        0x22            & MONITOR\_8V\_1       & float           & 4               & r\\
        0x26            & MONITOR\_8V\_2       & float           & 4               & r\\
        0x2a            & MONITOR\_8V\_3       & float           & 4               & r\\
        0x2e            & VDD\_1V8\_ANA        & float           & 4               & r\\
        0x32            & VDD\_1V8\_IOUT\_ANA  & float           & 4               & r\\
        0x36            & VDD\_1V8\_DIGI       & float           & 4               & r\\
        0x3a            & VDD\_1V8\_IOUT\_DIGI & float           & 4               & r\\
        \hline
        0x3e            & CommitHash           & float           & 4               & s\\
        0x42            & CommitDirtyFlag      & byte            & 1               & s\\
        0x43            & STM32UUID            & 96bit           & 12              & s\\
    \end{tabular}
\end{figure}
